## Idle Control System #### Fehlersuche - Bremspedalpositions-Schaltersignalschaltkreis (Fortsetzung) | 11-124 |

Die Sicherung Nr. 7 HUPE, SCHLUSSLEUCHTE (15 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum überprüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen dem Bremspedalpositionsschalter und Sicherung Nr. 7 HUPE, SCHLUSSLEUCHTE (15 A) reparieren. Den Bremspedalpositionsschalter überprüfen (siehe Seite 19-10). NEIN - Kurzschluß im Kabel zwischen ECM/PCM (E22) und Sicherung Nr. 7 HUPE, SCHLUSSLEUCHTE (15 A) reparieren. Die Sicherung Nr. 7 HUPE, SCHLUSSLEUCHTE (15 A) auswechseln. |  |