## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Kraftstoff und Abgas | 2-9 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kraftstoffdruckregler | Druck bei angeschlossenem Kraftstoffdruckmesser |  | 270-320 kPa (2,8-3,3 kg/cm2)
Kraftstofftank | Füllmenge |  | 45 l
Leerlaufdrehzahl für Motor D14Z5, D16W7, D17Z1 (4-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 700+50 min-1
A/T in oder | 650+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.300+50 min-1
A/T in oder | 1.300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,1
Leerlaufdrehzahl für Motor D15Y3, D17A5 (4-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 750+50 min-1
CVT, A/T in oder | 750+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.300+50 min-1
A/T in oder | 1.300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,5
Leerlaufdrehzahl für Motor D15Y5, D15Y2, D16W8, D17Z1, D17Z2, D17Z5, D17A2, D17Z3 (4-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 720+50 min-1
A/T in oder | 720+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.300+50 min-1
A/T in oder | 1.300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,1
Leerlaufdrehzahl für Motor D14Z5, D16W7 (5-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 700+50 min-1
A/T in oder | 650+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1,300+50 min-1
A/T in oder | 1,300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,1
Leerlaufdrehzahl für Motor D15Y5, D15Y2 D16W8, D17A1, D17Z1, D17Z2, D17Z5, D17A2, D17Z3 (5-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 720+50 min-1
A/T in oder | 720+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.300+50 min-1
A/T in oder | 1.300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,1
Leerlaufdrehzahl für Motor D16V2 (5-Türer) | Leerlaufdrehzahl bei ausgeschalteten Scheinwerfern und ausgeschaltetem Kühlerlüfter | M/T im Leerlauf | 750+50 min-1
CVT, A/T in oder | 750+50 min-1
Schnelleerlauf | M/T im Leerlauf | 1.300+50 min-1
A/T in oder | 1.300+50 min-1
Leerlauf-CO-Gehalt (%) |  | max. 0,5

" BORDER=0>" BORDER=0>