## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Aus- und Einbau des Auspuffkrümmers (Fortsetzung) | 9-5 |

ZUR BEACHTUNG: Beim Zusammenbau neue Dichtungen verwenden.

Motor D15Y5, D15Y6, D17A1, D17Z1, D17Z2:

| DICHTUNG Auswechseln. SCHALLDÄMPFER 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. WÄRMESCHUTZSCHILD AUSPUFFROHR B 8 x 1,25 mm 22 Nm (2,2 kg-m) Auswechseln. Schrauben stufenweise anziehen, dabei von Seite zu Seite wechseln. DICHTUNG Auswechseln.