## Elektrische Fensterheber #### Hauptschalter testen | 22-8 |

Den Fensterheberhauptschalter ausbauen. (siehe Seite 22-9). Den 14poligen Stecker vom Schalter (A) abziehen. |  | In jeder Schalterstellung anhand der Tabelle Durchgang zwischen den Klemmen prüfen. Fahrerschalter: Der Fahrerschalter ist mit der Steuerung kombiniert, so dass der Schalter zum Test nicht isoliert werden kann. Statt dessen die Hauptschalter-Eingangstests laufen lassen, siehe Seite 22-6. Wenn die Tests normal verlaufen, muss der Fahrerschalter defekt sein. Beifahrerschalter: [ ]: Rechtslenker Einen fehlerhaften Schalter auswechseln. a a a