## Elektrische Fensterheber #### Rückstellung des Steuergeräts für die elektrischen Fensterheber - mit Schließautomatik | 22-199 |

Nach folgenden Schritten muß das Fensterheber-Steuergerät zurückgestellt werden:

- Leere Batterie
- Abschalten der elektrischen Stromzufuhr durch Sicherung Nr. 6 (7,5 A) und Nr. 23 (20 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum.
- Offener Stromkreis durch Abziehen des 20P-Steckers vom Fensterheberhauptschalter
- Ausbau des Reglers, der Scheibe oder der Scheibenführung

1. Sicherstellen, daß die Scheibe korrekt eingebaut wurde.
2. Die Fahrertür schließen.
3. Die Zündung ausschalten.
4. Sicherung Nr. 23 (20 A) aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum herausnehmen.
5. Die Zündung einschalten (II).
6. Nach einer Sekunde die Zündung ausschalten.
7. Nach 5 Sekunden die Sicherung Nr. 23 (20 A) in den Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum einsetzen.
8. Sicherstellen, daß das Fenster auf der Fahrerseite bei Einschalten der Zündung (II) nicht in der Funktion AUTO bewegt werden kann.
9. Den Zündschalter auf START (III) drehen und den Motor anlassen.
10. Das Fenster auf der Fahrerseite mit dem Fensterheberschalter manuell nach unten fahren.
11. Die Fahrertür öffnen.
12. Das Fenster auf der Fahrerseite mit dem Fensterheberschalter manuell nach oben fahren und eine Sekunde warten.
13. Wenn das Fenster in der Funktion AUTO nicht nach oben oder unten bewegt werden kann, den Hauptschalter für die Fensterheber entsprechend der obigen Schritte erneut zurückstellen.