## Radkasten #### Auswechseln des vorderen Innenkotflügels | 20-121 |

ZUR BEACHTUNG: Die Karosserie nicht verkratzen.

1. Den vorderen Innenkotflügel ausbauen (A).

1. Auf der Rückseite des Radlaufs die Schrauben (B) herausdrehen. Gegebenenfalls den vorderen Spritzschutz (C) entfernen.
2. Unter dem Frontstoßfänger (D) die Schraube (B), mit der der Frontstoßfänger, der Spritzschutz (E) und der vordere Innenkotflügel befestigt sind, herausdrehen und den Clip (F) mit dem Frontstoßfänger und vorderer Innenkotflügel gesichert sind, entfernen. Bei vorhandenem Frontspoiler den Clip (G), mit dem der Frontspoiler, der Frontstoßfänger und der vordere Innenkotflügel gesichert sind, abnehmen.
3. Aus dem Radlauf die Clips (F, H), mit denen der vordere Innenkotflügel (und der Spritzschutz) an der Karosserie befestigt ist, abnehmen.
4. Den Haken (I) des Spritzschutzes lösen, dann den vorderen Innenkotflügel abnehmen.

   Lage der Befestigungen
   B : Schraube, 4 | F : Clip, 2 oder 1 | G : Clip, 1 | H : Clip, 5

2. Der Einbau des inneren Kotflügels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.