## Zentralverriegelung mit Fernbedienung/ Zentralverriegelung #### Eingangstest am Steuergerät der Sicherheitsverriegelung | 22-234 |

1. Die einzelnen Türverkleidungen abnehmen (siehe Seite 20-7).
2. Den 8P-Stecker (A) vom Steuergerät der Sicherheitsverriegelung (B) abziehen.
3. Stecker- und Steckerbuchsenklemmen auf einwandfreien Kontakt prüfen.

- Verbogene, lockere oder korrodierte Klemmen gegebenenfalls reparieren und dann das System erneut prüfen.
- Wenn die Klemmen in Ordnung zu sein scheinen, die folgenden Eingangstests am Stecker durchführen.

- Wenn ein Test auf eine Störung hinweist, die Ursache ausfindig machen und beheben, dann das System erneut prüfen.
- Wenn alle Eingangstests positiv ausfallen, muß das Steuergerät defekt sein; das Gerät auswechseln.

Fahrerseite | Beifahrerseite

Kabelseite der Klemmenbuchsen | Kabelseite der Klemmenbuchsen