## Türen #### Auswechseln der Hintertürdichtungsleiste | 20-23 | Auswechseln der oberen Hintertürdichtung

1. ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. An der B-Säule die Türanschlagbefestigungsschraube (A) herausdrehen.
   Lage der Befestigungen
   A : Schraube, 1 | B : Clip, 14
2. Den Clip (B) lösen, dann die Türdichtungsleiste (C) abnehmen. Der Einbau der Dichtungsleiste erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Die Dichtungsleiste muß fest im Halter (D) sitzen. Vor dem Einbau flüssiges Gewindedichtmittel auf die Türanschlagbefestigungsschraube auftragen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25). |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. Die Türrahmenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-22). Den Clip der Türdichtungsleiste (A) lösen, dann die obere Türdichtung (B) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 1
Der Einbau der Dichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beschädigte Clips ggf. auswechseln. Die obere Dichtung muß fest im Halter (C) sitzen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25).