## Kraftstoffversorgung #### Kraftstoffdruck entlasten (Fortsetzung) | 11-116 | Kraftstoffdruck prüfen

Den Schnellverbinder (A) lösen: Verbinder (B) mit einer Hand festhalten und die Haltelaschen (C) mit der anderen Hand nach unten drücken, um sie von den Sperrklinken (D) zu lösen. Verbinder abziehen. HINWEIS: Mit einem Lappen den in der Kraftstoffzufuhrleitung verbliebenen Kraftstoff am Austreten hindern. Weder die Leitung (E) noch andere Teile beschädigen. Keine Werkzeuge verwenden. Falls sich der Verbinder nicht abziehen lässt, die Haltelaschen weiter heruntergedrückt halten und abwechseld den Verbinder ziehen und schieben, bis dieser sich leicht abziehen lässt. Halter nicht von der Leitung abbauen; nach dem Abbauen müsste der Halter durch einen neuen ersetzt werden. Nach Lösen des Schnellverbinders wird dieser auf Verschmutzung und Beschädigung geprüft (siehe Schritt 4 auf Seite 11-120). |  | Spezialwerkzeuge Kraftstoffdruckmesser, 07406-0040002 Kraftstoffdruckmesseraufsatz, 07ZAJ-S5A0100 Kraftstoffdruck entlasten (siehe Seite 11-115). Den Schnellverbinder (A) lösen: Den Kraftstoffdruckmesseraufsatz und den Kraftstoffdruckmesser anschließen. Den Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Wenn der Motor anspringt, mit Schritt 5 fortfahren. Wenn der Motor nicht anspringt, mit Schritt 4 fortfahren. Überprüfen, ob die Kraftstoffpumpe läuft: Auf Betriebsgeräusch achten, indem das Ohr bei entferntem Kraftstofftankdeckel an den Kraftstoffeinfüllstutzen gehalten wird. Nach dem erstmaligen Einschalten der Zündung muss die Kraftstoffpumpe 2 Sekunden lang laufen. Bei laufender Pumpe weiter mit Schritt 5. Wenn die Pumpe nicht läuft, die Fehlersuche Kraftstoffpumpenkreis durchführen, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-112). Den Wert am Druckmesser ablesen. Der Druck muss 320 - 370 kPa betragen. Wenn der Kraftstoffdruck in Ordnung ist, ist der Test abgeschlossen. Entspricht der Druck nicht den Sollwerten, sind der Kraftstoffdruckregler und der Kraftstoff-Filter auszuwechseln, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 11-138). Kraftstoffdruck erneut prüfen. a a a