## Zylinderkopf #### Einbau von Nockenwelle/Kipphebel, Nockenwellendichtung und –riemenscheibe (Fortsetzung) | 6-50 | ## Einbau des Zylinderkopfs

Die Markierungen (A) auf dem neuen Paßstift (B) mit der Oberkante des Zylinderkopfes in Flucht bringen und den Zylinderkopfstopfen in den Zylinderkopf einsetzen. Die hintere Abdeckung (A) anbringen, dann die Nockenwellenriemenscheibe (B) einbauen. |  | Der Einbau des Zylinderkopfs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus: Zylinderkopf und Zylinderblockpaßfläche reinigen. Die Zylinderkopfdichtung (A) und die Paßstifte (B) am Zylinderblock einbauen. Stets eine neue Zylinderkopfdichtung verwenden. Die Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt stellen. Die TDC-Markierung (A) auf der Zahnriemen-Antriebsscheibe mit dem Zeiger (B) an der Ölpumpe in Flucht bringen.