## Klimaanlage #### Test des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | 21-150 | Auswechseln des Außentemperatursensors

Prüfen, ob sich der Widerstand ändert, wenn der Sensor mit einem Fön erwärmt oder abgekühlt wird. Den Widerstandwert zwischen Klemme Nr. 1 und Nr. 2 des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors mit den Vorgaben im Graphen vergleichen; der Widerstand muß innerhalb des Toleranzbereichs liegen. |  | 4-Türer Die Sicherung lösen und den Außentemperatursensor ausbauen, dann den 2P-Stecker abziehen. Der Einbau des Sensors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.