## Heizung #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-16 |

Die Zündung einschalten (II) und die gleichen Klemmen auf Spannung prüfen. STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmenbuchsen STECKER B DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL (22P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Spannung an? JA - Kurzschluß zum Strom in dem/den Kabel(n) zwischen Heizungsbedientafel und Luftmischsteuermotor reparieren. Dieser Kurzschluß beschädigt außerdem die Heizungsbedientafel. Vor dem Auswechseln der Heizungsbedientafel den Kurzschluß zum Strom reparieren. NEIN - Eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden. |  | 4-Türer DTC 9: Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor Den Luftmischsteuermotor testen (siehe Seite 21-44). Ist der Luftmischsteuermotor in Ordnung? JA - Eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden. NEIN - Mit Schritt 2 fortfahren. Den Luftmischsteuermotor ausbauen (siehe Seite 21-44). Das Gestänge der Luftmischsteuerung und die Klappe auf ungehinderte Bewegung prüfen. Können sich das Gestänge der Luftmischsteuerung und die Klappe ungehindert bewegen? JA - Den Luftmischsteuermotor auswechseln. NEIN - Das Gestänge der Luftmischsteuerung oder die Klappe reparieren.