## Servolenkung #### Test des Pumpendrucks | 17-21 |

10. Erforderliche Spezialwerkzeuge P/S-Verbindungsadapter (Pumpe), 07RAK-S040111 P/S-Verbindungsadapter (Schlauch), 07RAK-S040122 P/S-Druckmesser, 07406-0010001 Den Flüssigkeitsdruck wie folgt überprüfen, um festzustellen, ob die Störung in der Pumpe oder im Getriebe liegt. Den Stand der Servolenkflüssigkeit (siehe Seite 17-25) und die Spannung des Pumpenriemens (siehe Seite 17-23) überprüfen. Den Pumpenauslaßschlauch (A) vorsichtig vom Pumpenauslaß abtrennen, damit keine Flüssigkeit auf die Karosserie oder andere Bauteile verschüttet wird. Dann den P/S-Verbindungsadapter (Pumpe) am Pumpenauslaß (B) anbringen. Den P/S-Verbindungsadapter (Schlauch) an den P/S-Druckmesser und den Pumpenauslaßschlauch (A) an den P/S-Verbindungsadapter (Schlauch) anschließen. Den P/S-Druckmesser an den P/S-Verbindungsadapter (Pumpe) anschließen. |  | Das Absperrventil (A) ganz öffnen. Das Druckregelventil (B) ganz öffnen. Den Motor anlassen und im Leerlauf laufenlassen. Das Lenkrad mehrmals von Anschlag zu Anschlag drehen, um die Flüssigkeit auf die Betriebstemperatur von 70°C zu erwärmen. Den Ruheflüssigkeitsdruck im Leerlauf messen. Wenn die Pumpe in Ordnung ist, muß der Druckmesser mindestens 690 - 1500 kPa (7 - 15 kg/cm2) anzeigen. Zeigt der Druckmesser mehr an, den Auslaßschlauch bzw. die Ventilgehäuseeinheit prüfen (siehe Lenksystem-Fehlersuche). Die Motordrehzahl auf 3000 min-1 erhöhen und den Flüssigkeitsdruck messen. Wenn die Pumpe in Ordnung ist, muß der Druckmesser mindestens 290 - 1100 kPa (3 - 11 kg/cm2) anzeigen. Zeigt der Druckmesser mehr an, die Pumpe reparieren oder auswechseln. Die Motordrehzahl absenken und den Motor im Leerlauf laufen lassen. Das Absperrventil schließen, dann das Druckregelventil langsam schließen, bis sich die Druckmessernadel nicht mehr bewegt.
    HINWEIS
Das Absperrventil max. 5 Sekunden lang geschlossen lassen, da die Pumpe andernfalls durch Überhitzen beschädigt werden könnte. Das Druckregelventil direkt wieder ganz öffnen. Wenn die Pumpe in Ordnung ist, muß die Pumpe mindestens 7600 - 8300 kPa (78 - 85 kg/cm2) anzeigen. Ein niedriger Wert bedeutet, daß die Pumpenleistung für volle Servounterstützung zu niedrig ist. Die Pumpe reparieren oder auswechseln.