## Automatikgetriebe ####  |  |

Probefahrt

Schaltschema | 14-2

Modelländerungen im Überblick

Das Schaltschema wurde speziell für das CIVIC Coupe hinzugefügt.

ZUSÄTZLICHES RÜCKHALTESYSTEM (SRS) (Falls Karosseriewartung erforderlich wird)

Dieses Modell verfügt über ein SRS, das einen Fahrer-Airbag, der sich in der Lenkradnabe befindet, einen Beifahrer-Airbag, der sich in der Armaturentafel über dem Handschuhfach befindet, Gurtstraffer in den Vordersitz-Gurtaufrollern, Gurtschloßspanner in den Vordersitz-Gurtschlössern sowie Seiten-Airbags in den Vordersitzlehnen umfaßt. Informationen, die zur sicheren Wartung des SRS notwendig sind, sind im Werkstatthandbuch zum 2001er Civic, Teile-Nr. 6GES5A00 auf dieser CD enthalten. Mit einem Sternchen (*) markierte Teile im Inhaltsverzeichnis enthalten SRS-Bauteile oder befinden sich in der Nähe davon. Das Warten, Zerlegen oder Auswechseln dieser Teile erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen und Werkzeuge; solche Arbeiten dürfen daher nur von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden.

- Sämtliche Wartungarbeiten am SRS müssen von einer Honda-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, um die volle Funktionstüchtigkeit des SRS zu gewährleisten, das im Falle eines Frontalzusammenstoßes das Leben von Insassen retten und schwere Verletzungen vermeiden helfen kann.
- Bei unsachgemäßer Wartung einschließlich des falschen Aus- und Einbaus des SRS besteht Verletzungsgefahr durch eine unbeabsichtigte Auslösung der Airbags und/oder der Seiten-Airbags.
- Die SRS-Einheit keinen Stößen aussetzen. Andernfalls kann das System bei einem Zusammenstoß ausfallen, oder die Airbags können bei eingeschalteter Zündung (II) ausgelöst werden.
- Die Stecker der SRS-Kabel sind gelb gekennzeichnet. SRS-Komponenten befinden sich in der Lenksäule, der Frontkonsole, der Armaturentafel, der unteren Armaturentafelverkleidung, der Armaturentafel über dem Handschuhfach sowie in den Vordersitzen und am Boden. Keine elektrischen Prüfgeräte an diese Stromkreise anschließen.