## Wartungsplan für harte Bedingungen #### Europa-Modell | 3-6 |

Aufgelistet nach Strecke/Zeit

Wartungsintervall richtet sich nach angegebenen km oder Monat, je nachdem, was zuerst eintritt. | km x 1,000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
Meilen x 1.000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Monate | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motoröl auswechseln | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Motorölfilter auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Luftfilterelement auswechseln | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Ventilspiel überprüfen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Kraftstoffilter auswechseln |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Zündkerzen auswechseln |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Zahnriemen auswechseln und Wasserpumpe überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Keilriemen überprüfen und einstellen |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Leerlaufdrehzahl überprüfen |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Motorkühlmittel auswechseln | 200.000 km oder 120 Monate, danach alle 100.000 km oder 60 Monate
Getriebeöl auswechseln | Schaltgetriebe | Alle 60.000 km oder 48 Monate
Automatikgetriebe | 60.000 km oder 48 Monate, danach alle 40.000 km oder 24 Monate
Bremsen vorne und hinten überprüfen | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Bremsflüssigkeit auswechseln | Alle 36 Monate
Einstellung der Feststellbremse überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Pollenfilter auswechseln | Alle 30.000 km oder 12 Monate
Einstellung der Scheinwerfer überprüfen | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Probefahrt (Geräusche, Fahrstabilität, Funktion der Anzeigenleuchten) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Sichtprüfung der folgenden Punkte durchführen:
Lenkgetriebe, Spurstangen und Manschetten | Alle 10.000 km oder 6 Monate
Radaufhängung und Komponenten
Antriebswellen, Manschetten
Bremsschläuche und -leitungen (inklusive ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Alle Flüssigkeitsstände und deren Zustand
Auspuffanlage
Kraftstoffleitungen und –verbindungen
Reifenzustand

Der Wartungsplan fürharte Einsatzbedingungen ist zu befolgen, wenn das Fahrzeug IM WESENTLICHEN unter einer oder mehreren der angegebenen harten Fahrbedingungen gefahren wird:

- Fahrten vonweniger als 8km pro Strecke oder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von weniger als 16km pro Strecke.
- Fahrten bei extrem hohen Temperaturen (über 35°C).
- Lamge Leerlaufzeiten oder übermäß iges Stop-and-Go-fahren.
- Ziehen eines Anhängers, fahrtenmit Dachgepäckträger oder in bergigem Gelände.
- Fahrten auf schlammigen, straubigen oder enteisten Straßen.