## Kraftstoff- und Abgasanlage #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 11-25 |

Kurbelgehäuseentlüftung (PCV) Das PCV-Ventil leitet Durchblasgase in den Ansaugkrümmer und verhindert somit, dass sie in die Atmosphäre entweichen. ENTLÜFTUNGSLEITUNG ANSAUGKRÜMMER PCV-VENTIL PCV-VENTIL DURCHBLASGASE FRISCHLUFT Kraftstoffdampf-Rückhaltesystem (EVAP) Die Funktionen des Systems sind im Systemschema genauer erläutert. EVAP-Aktivkohlebehälter Der EVAP-Aktivkohlebehälter dient zur vorübergehenden Aufnahme von Kraftstoffdampf aus dem Kraftstofftank, bis dieser aus dem EVAP-Aktivkohlebehälter in den Motor ausgespült und dort verbrannt werden kann (die Funktionen des Systems sind im Systemschema genauer erläutert). EVAP-Spülluft-Steuermagnetventil Wenn die Kühlmitteltemperatur weniger als 75 °C beträgt, schaltet das ECM das EVAP-Spülluft-Steuermagnetventil ab, wodurch der Unterdruck zum EVAP-Aktivkohlebehälter gesperrt wird. |  | a a a