## Automatikgetriebe #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-133 |

Die Kugelgelenke (A) an den unteren Spurhebeln (B) anbringen und die Kronenmuttern (C) aufschrauben und die Splinte (D) einsetzen. Die Kugelgelenkbolzen (E) mit den unteren Spurhebeln verbinden und die Muttern (F) aufschrauben. Einen 5mm-Inbusschlüssel (G) oben in die Kugelgelenkbolzen einsetzen und die Muttern festziehen. Das Auspuffrohr A montieren. |  | Den Stecker der sekundären beheizten Lambda-Sonde anschließen und den Kabelbaum in seine Klammer einsetzen. Die vordere Aufhängung (A) montieren. Die Aufhängungsschraube (B) locker anziehen und die Befestigungsschrauben (C) mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment anziehen; dann die Aufhängungsschraube auf das vorgeschriebene Anzugsmoment nachziehen. Den Stecker (D) der primären beheizten Lambda-Sonde anschließen und in die zugehörige Halterung (E) einsetzen. Den Kabelbaum (F) in die zugehörige Klammer (G) einsetzen.