## Antriebsleitung/Achse #### Zusammenbau der Antriebswelle (Fortsetzung) | 16-13 |

Das neue Niedrigprofilband (A) auf der Manschette (B) und dem dynamischen Dämpfer anbringen, dann die Lasche (C) in das Band einhaken. Den Hakenbereich des Bandes mit einer handelsüblichen Manschettenbandzange (A) schließen, dann die Laschen (B) in das Band einhaken. |  | Die Manschettenenden an der Antriebswelle und dem differentialseitigen Gelenk anbringen; danach das Manschettenband (A) an der Manschette (B) anbringen. Die Spannung des Bandes mit der Hand einstellen. Eine Markierung (A) an einer Stelle auf dem Band anbringen, die 10 -14 mm vom Clip (B) entfernt ist.