## Startsystem #### Überholung des Anlassers (Fortsetzung) | 4-16 |

Test des Anlasser-Bürstenhalters: Sicherstellen, daß kein Stromdurchgang zwischen dem positiven (+) Bürstenhalter (A) und dem negativen (-) Bürstenhalter (B) besteht. Wenn Stromdurchgang besteht, die Bürstenhalterbaugruppe auswechseln. Motor D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer Malaysia-Modell), D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2 (außer Malaysia-Modell), D17A5 (außer Indonesien-Modell): Motor D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W9 (Philippinen-Modell), D17Z1 (Malaysia-Modell), D17Z5, D17A2 (Malaysia-Modell), D17A5 (Indonesien-Modell): |  | Überprüfung der Bürstenfedern (Motor D15Y2, D16W7 (Modell KG), D16W8, D17Z1 (außer Malaysia-Modell), D17Z2, D17Z3, D17A1, D17A2 (außer Malaysia-Modell), D17A5 (außer Indonesien-Modell)) Die Bürste (A) in den Bürstenhalter einsetzen und mit dem Kollektor in Kontakt bringen, dann eine Federwaage (B) an der Feder (C) anbringen. Die Federspannung in dem Moment messen, in dem die Feder von der Bürste abhebt.
Federspannung: | 13,7 - 17,7 N (1,40 -1,80 kgf)