## Schaltgetriebe #### Synchronring und Zahnrad überprüfen (Fortsetzung) | 13-44 | Hauptwellenlager/Öldichtring auswechseln Spezialwerkzeuge

Das Spiel zwischen jedem Zahnrad (A) und dem zugehörigen Synchronring (B) rundherum überprüfen. Den Synchronring während der Messung gleichmäßig gegen das Rad halten. Unterschreitet das Spiel die Verschleißgrenze, den Synchronring und das Zahnrad auswechseln. Spiel Synchronring - Zahnrad, Doppelkegel- und Dreikegelsynchronringe Sollwert: (1): Äußerer Synchronring (B) - Synchronkegel (C) 0,70 - 1,19 mm (2): Synchronkegel (C) - Zahnrad (A) 0,50 - 1,04 mm (3): Äußerer Synchronring (B) - Zahnrad (A) 0,95 - 1,68 mm Verschleißgrenze: (1): 0,3 mm (2): 0,3 mm (3): 0,6 mm |  | Dichtringtreiber, 07JAD-PL90100 Einstellbarer Lagerabzieher, 20 - 40 mm, 07JAC-PH80100 Aufsatz, 42 x 47 mm, 07746-0010300 Treiber, 07749-0010000 Gleithammer, 07741-0010201 Griff, Lagerabzieher, 07JAC-PH80200 Die Differentialbaugruppe ausbauen. Mit den Spezialwerkzeugen das Kugellager (A) aus dem Kupplungsgehäuse (B) ausbauen. Den Dichtring (A) von der Kupplungsseite her ausbauen. a a a