## Heizung #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 21-29 |

14. Den Stecker A (14P) der Heizungsbedientafel abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen Nr. 7 und Nr. 8 des Steckers A (14P) der Heizungsbedientafel und Karosseriemasse einzeln prüfen. STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmen Besteht Stromdurchgang? JA - Kurzschluß zur Masse in dem/den Kabel(n) zwischen Heizungsbedientafel und Leistungstransistor reparieren. NEIN - Mit Schritt 14 fortfahren. Auf Stromdurchgang zwischen den folgenden Klemmen des Steckers A (14P) der Heizungsbedientafel und des 4P-Steckers des Leistungstransistors prüfen.
    14P: | 4P:
    Nr. 7 | Nr. 4
    Nr. 8 | Nr. 2
STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Mit Schritt 15 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis in dem/den Kabel(n) zwischen Heizungsbedientafel und Leistungstransistor reparieren. |  | Den Stecker A (14P) der Heizungsbedientafel wieder anschließen. Den Leistungstransistor testen (siehe Seite 21-50). Ist der Leistungstransistor in Ordnung? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse zwischen dem Stecker A (14P) der Heizungsbedientafel und des 4P-Steckers des Leistungstransistors prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden. NEIN - Den Leistungstransistor auswechseln. Das Überbrückungskabel abnehmen. Den 2P-Stecker des Gebläsemotors abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 1 des 2P-Steckers des Gebläsemotors und Karosseriemasse messen. 2P-STECKER DES GEBLÄSEMOTORS Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Den Gebläsemotor auswechseln. NEIN - Mit Schritt 20 fortfahren. Die Zündung ausschalten. Das Gebläsemotorrelais aus dem Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum nehmen und testen (siehe Seite 22-80). Ist das Relais in Ordnung? JA - Mit Schritt 22 fortfahren. NEIN - Das Gebläsemotorrelais auswechseln.