## SRS #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 23-77 |

10. DTC 4-1: Offener Stromkreis im Beifahrer-Gurtstraffer DTC 4-2: Erhöhter Widerstand im Beifahrer-Gurtstraffer Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker TR1o vom Stecker TR1i (A) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker TR1i anschließen. |  | Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 4-1 bzw. DTC 4-2 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Beifahrer-Gurtstraffer; den Beifahrer-Gurtstraffer im 4-Türer (siehe Seite 23-5) oder im 5-Türer (siehe Seite 23-15) auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker T2o (A) vom Stecker T2i (B) abziehen.
    4-Türer | 5-Türer
Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker T2i anschließen. Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 4-1 bzw. DTC 4-2 angezeigt? JA - Mit Schritt 15 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis oder erhöhter Widerstand im Bodenkabelbaum; den Bodenkabelbaum auswechseln.