## Zylinderkopf #### Steuerkette einbauen (Fortsetzung) | 6-18 |

Steuerkettenführung B einbauen. Den Stift aus dem automatischen Kettenspanner ziehen. Den Dichtring im Steuergehäuse auf Beschädigung prüfen. Ist der Dichtring beschädigt, diesen auswechseln (siehe Seite 6-23). |  | Alte Flüssigdichtung von den Passflächen des Steuergehäuses, von Schrauben und Schraubenbohrungen entfernen. Die Passflächen des Steuergehäuses reinigen und trocknen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0234M, 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Zylinderblock-Passflächen des Steuergehäuses und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. Flüssigdichtung auf die Kontaktflächen (A) des Steuergehäuses mit der Zylinderblock-Oberseite auftragen. Flüssigdichtung (Teile-Nr. 08C70-K0334M oder 08C70-X0331S) gleichmäßig auf die Ölwannen-Passflächen des Steuergehäuses und auf die Innengewinde der Schraubenbohrungen auftragen. HINWEIS: Die Teile nicht mehr einbauen, wenn nach dem Auftragen der Flüssigdichtung mehr als fünf Minuten vergangen sind. Stattdessen nach dem Entfernen der angetrockneten Dichtungsreste neue Flüssigdichtung auftragen. a a a