## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-14 |

Die Befestigungsschraube/Muttern der Getriebeaufhängungshalterung anziehen. M/T: A/T: |  | Die Befestigungsschraube der vorderen Aufhängung anziehen. Den Kettenflaschenzug vom Motor abnehmen. Den Flaschenzug auf volle Höhe anheben. Einen neuen Sprengring am Ende jeder Antriebswelle aufsetzen, dann die Antriebswellen einbauen. Sicherstellen, daß jeder Clip mit einem Klickgeräusch in das Differential und die Zwischenwelle einrastet. Die Gelenke des unteren Querlenkers und die Stabilisatorgelenke anschließen, siehe hierzu das Werkstatthandbuch '01 Civic auf dieser CD (siehe Seite 18-18). Den Schaltsteuerzug (A) montieren und die Schaltzugabdeckungen (B) (A/T) anbringen.

a a a