## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-24 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Specification
RADEINSTELLUNG | Radsturz | Vorne | 0°
Hinten | -0°45'
Nachlauf | Vorne | 1°33'
Gesamtspur | Vorne | 0 mm
Hinten | Vorspur 2 mm
BREMSEN | Betriebsbremse | Vorne | Selbstnachstellende, belüftete Servo-Scheibenbremse
Hinten | SelbstnachstellendeMassiv-Servo-Scheibenbremse oder Trommelbremse
Feststellbsbremse |  | Mechanisch auf die Hinterräder einwirkend
Bremsklotz-Reibfläche | Vorne | 49 cm2 x 2
Hinten | 28 cm2 x 2
Bremsbacken-Reibfläche | Hinten | 68 cm2 x 2
REIFEN | Reifengröße, vorne, hinten und Reserverad, Modell KE | 1.4S, 1.4SE | 185/70R14 88H
1.4SE Executive, 1.6S, 1.6SE, 1.6SE Executive | 195/60R15 88H
Reifengröße, vorne und hinten, Modelle KG, KR, KS | 1.4S, 1.4LS | 185/70R14 88H
1.6S, 1.6LS 1.6ES | 195/60R15 88H
Reserveradgröße, Modelle KG, KR, KS |  | T125/70D15 95M
KLIMAANLAGE | Kühlleistung |  | 3,870 kcal/h
Kompressor | Typ/Hersteller | Taumelscheibe/SANDEN
Zylinderzahl | -
Füllmenge | 85.7 ml /Umdrehung
Höchstdrehzahl | 12000 U/min
Schmiermittel-Füllmenge | 130 ml
Schmiermitteltyp | SP -10 (Teile-Nr. 38897 - P13 -003, 38898 - P13 -003 oder 38899 - P13 - A01)
Kondensator | Typ | Wellrippe
Verdampfer | Typ | Wellrippe
Gebläse | Typ | Radiallüfter
Motortyp | 190 W/12 V
Drehzahlregelung | 9-stufig
Max. Leistung | 480 m3/h
Temperaturkupplung |  | Luftmischtyp
Kompressorkupplung | Typ | Trocken, Einscheibenkupplung, Antrieb über Keilrippenriemen
Stromaufnahme bei 20°C | 42 W max. bei 12 V
Kältemittel | Typ | HFC -134a (R -134a)
Anzahl, Menge | 500 -550 g

a a a