## PGM-FI-System #### Bauteile-Lageindex | 11-56 |

| DROSSELKLAPPENWINKEL-(TP-) GEBER Fehlersuche, Seite 11-65 ANSAUGLUFTTEMPERATUR-(IAT-) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-61 ANSAUGUNTERDRUCK- (MAP-) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-59 OBERER TOTPUNKT-(TDC-) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-98 KURBELWELLENPOSITIONS-(CKP-) SENSOR Troubleshooting, page 11-88 KNOCK SENSOR Fehlersuche, Seite 11-85 KÜHLMITTELTEMPERATUR-(ECT-) SENSOR Fehlersuche, Seite 11-63 PRIMÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (PRIMÄRE HO2S) (SONDE 1) Fehlersuche, Seite 11-68 Auswechseln, Seite 11-115 SEKUNDÄRE BEHEIZTE LAMBDA-SONDE (SEKUNDÄRE HO2S) (SONDE 2) Fehlersuche, Seite 11-73 Auswechseln, Seite 11-115