## Schaltgetriebe #### Getriebe zerlegen | 13-16 |

Explosionszeichnung - Kupplungsgehäuse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | DIFFERENTIALBAUGRUPPE SCHALTGABEL-BAUGRUPPE FLANSCHSCHRAUBE, 6mm 12 Nm LAGERSATZPLATTE VORGELEGEWELLEN-BAUGRUPPE NADELLAGER ÖLFÜHRUNGSSCHEIBE C PASS-STIFT, 14 x 20 mm MAGNET HAUPTWELLEN-BAUGRUPPE SCHEIBE, 28 mm | 12 13 14 15 16 17 18 19 | FEDERSCHEIBE, 28 mm KUGELLAGER ÖLDICHTUNG, 28 x 43 x 7 mm Auswechseln RÜCKWÄRTSGANGWELLE RÜCKWÄRTSGANG-ZWISCHENRAD SPEZIALSCHRAUBE, 6 mm 15 Nm RÜCKWÄRTSGANG-SCHALTGABEL ÖLDICHTUNG, 35 x 58 x 8 mm Auswechseln | 20 21 22 23 24 25 26 | RÜCKFAHRSCHEINWERFER-SCHALTER 29 Nm O-RING Auswechseln FAHRGESCHWINDIGKEITS-SENSOR (VSS) FLANSCHSCHRAUBE, 8 mm 22 Nm KUPPLUNGSGEHÄUSE GETRIEBEAUFHÄNGUNG FLANSCHSCHRAUBE, 10 mm 44 Nm

a a a