## Kraftstoffzufuhr #### Einbau der Kraftstoffrohr/Schnellanschluß-Fittings | 11-569 |

Die Kontaktfläche (A) der Leitung (B) auf Verunreinigung und Beschädigung überprüfen und, falls erforderlich, reinigen. Einen neuen Halter (A) in das Verbindungsstück (B) einführen, wenn der Halter beschädigt ist oder wenn das Verteilerrohr ausgewechselt wird, die Kraftstoffzufuhrleitung ausgewechselt wird, die Kraftstoffpumpe ausgewechselt wird, der Kraftstoffilter ausgewechselt wird, der Kraftstoffstandgeber ausgewechselt wird, der Halter von der Leitung abgenommen wird. |  | Bevor eine neue Baugruppe Kraftstoffrohr/Schnellanschluß-Fittings (A) angeschlossen wird, den alten Halter von dem alten Rohr abnehmen.