## Kofferraumdeckel #### Auswechseln des Drehstabs am Kofferraumdeckel | 20-110 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Drehstab-Montagewerkzeug, 07XAZ-S0K0100 Die Drehstäbe (A) vom mittleren Clip (B) der Drehstäbe abnehmen. Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Drehstäbe mit dem Drehstab-Montagewerkzeug (A) von den beiden Kofferraumdeckelscharnieren abnehmen. Zuerst den rechten rechten Drehstab (B), dann den linken Drehstab (C) entfernen. |  | Den mittleren Clip der Drehstäbe von der Karosserie abnehmen. Der Einbau der Drehstäbe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei die folgenden Punkte beachten: Die Konturen des rechten Drehstabs (A) und des linken Drehstabs (B) werden dargestellt. Die Drehstäbe richtig einbauen. Die Drehstäbe mit dem Drehstab-Montagewerkzeug nach vorne oder hinten einstellen. Sicherstellen, daß der Kofferraumdeckel korrekt schließt und öffnet. ¡ = Normale Stellung = Höhere Stellung