## Servolenkung #### Auswechseln von Schläuchen und Leitungen | 17-26 |

Folgende Punkte sind beim Einbau zu beachten:

- Jeden Schlauch sicher auf die entsprechende Leitung bis zum Anschlag an der Leitung aufschieben. Die Klemme bzw. die verstellbare Klemme im vorgeschriebenen Abstand zum Schlauchende wie dargestellt anbringen.
- Alle Klemmen auf Verschleiß oder Verformung prüfen; Klemmen gegebenenfalls durch neue ersetzen.
- Die empfohlene Servolenkflüssigkeit bis zur vorgeschriebenen Markierung am Behälter auffüllen und auf Undichtigkeiten prüfen.
- Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

EINSTELLBARE SCHLAUCHKLEMME (A) | SCHLAUCHKLEMME (B)

| ZYLINDERLEITUNGS- ÜBERWURFMUTTERN 17 Nm (1,7 kg-m) SERVOLENKUNGS- DRUCKSCHALTER 12 Nm (1,2 kg-m) RÜCKLAUFLEITUNGS- ÜBERWURFMUTTERN 16 x 1,5 mm 28 Nm (2,9 kg-m) ZUFUHRSCHLAUCH- ÜBERWURFMUTTERN 14 x 1,5 mm 37 Nm (3,8 kg-m) RÜCKLAUFLEITUNG RÜCKLAUFSCHLAUCH PUMPENZUFUHRSCHLAUCH PUMPENAUSLASSSCHLAUCH 11 Nm (1,1 kg-m)