## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Einbau des Wählhebels | 14-340 |

Die Wählhebelbaugruppe montieren. Die Zündung einschalten (II) und überprüfen, ob die Anzeigeleuchte für die Position aufleuchtet. Gegebenenfalls den Schaltzug bis zum Anschlag eindrücken und dann loslassen. Den Schaltzug um zwei Stufen zurückziehen, so daß die Schaltposition . vorliegt. Die Zündung ausschalten. |  | Einen 6,0mm-Stift (A) durch die Positionieröffnung (B) am Wählhebelhalterungssockel hindurch in die Positionieröffnung (C) an der Wählhebelbaugruppe einsetzen.