## SRS #### Fehlersuche für SRS-Anzeigenschaltkreis (Fortsetzung) | 23-155 |

Die SRS-Anzeigeleuchte leuchtet nicht auf (5-Türer) Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die anderen Anzeigeleuchten ca. sechs Sekunden lang aufleuchten und dann ausgehen. Leuchten die anderen Anzeigeleuchten auf? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Mit Schritt 9 fortfahren. Die Zündung ausschalten, dann den Stecker C2 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Den Widerstand zwischen Klemme Nr. 12 und des Steckers C2 und Karosseriemasse prüfen. Er muß 0 - 1,0 Ohm betragen. STECKER C2 Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist der Widerstand vorschriftsgemäß? JA - Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN - Offener Stromkreis im Kabel BLK des Armaturentafelkabelbaums A oder Masseklemme (G501) defekt. Wenn die Masseklemme in Ordnung ist, den Armaturentafelkabelbaum A auswechseln. |  | Den Stecker C1 (A) von der Instrumentenbaugruppe abziehen. Die Spannung zwischen Klemme Nr. 14 des Steckers C1 und Karosseriemasse innerhalb von 6 Sekunden nach Einschalten der Zündung (II) messen. Es dürfen max. 8,5 V anliegen. STECKER C1 Kabelseite der Klemmenbuchsen Ist die Spannung vorschriftsgemäß? JA - SRS-Anzeigeleuchten-Schaltkreis in der Instrumentenbaugruppe defekt; die Instrumentenbaugruppe auswechseln. NEIN - Mit Schritt 6 fortfahren. Die Zündung ausschalten.