## Vorderradaufhängung #### Achsschenkel/Nabe/Radlager auswechseln (Fortsetzung) | 18-4 |

Spezialwerkzeuge Werkzeug Vorderradnabenzerlegung/-zusammenbau 07GAF-SD40100 Kugelgelenkabzieher, 28 mm, 07MAC-SL00200 Aufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Treiber, 07749-0010000 Stützsockel, 07965-SD90100 Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Radkappe, Radmuttern und Vorderrad abbauen. Befestigungsschraube des Bremsschlauchhalters (A) herausschrauben. Befestigungsschrauben des Bremssattelträgers (B) herausschrauben und dann die Bremssattelbaugruppe (C) vom Achsschenkel abbauen. Zur Vermeidung von Beschädigungen der Bremssattelbaugruppe oder des Bremsschlauchs den Bremssattel an einem Stück Draht abhängen. Bremsschlauch nicht mit Gewalt verdrehen. |  | Achsmutter entstemmen (A) und entfernen (B). Flachkopfschrauben (A) der Bremsscheibe herausschrauben. Zwei Schrauben (8 x 1,25 mm; B) in die Bohrungen der Bremsscheibe schrauben, um sie von der Radnabe abzudrücken. Die beiden Schrauben abwechselnd um zwei Umdrehungen einschrauben, um übermäßige Verspannung der Bremsscheibe zu verhindern. a a a