## Kupplung #### Kupplung auswechseln (Fortsetzung) | 12-12 |

Mit einem Richtlineal (A) und einer Fühllehre (B) auf Verzug prüfen. Quer über die Druckplatte (C) messen. Wenn die Verschleißgrenze überschritten wird, die Druckplatte auswechseln. Sollwert (Neu): 0,03 mm max. Verschleißgrenze: 0,15 mm Die Kupplungsscheibe und die Spezialwerkzeuge abbauen. Den Belag der Kupplungsscheibe auf Anzeichen von Rutschen oder Ölrückstände prüfen. Die Kupplungsscheibe auswechseln, wenn sie schwarz verbrannt oder ölverschmiert ist. |  | Die Dicke der Kupplungsscheibe messen. Wenn die Dicke unter der Verschleißgrenze liegt, die Kupplungsscheibe auswechseln. Sollwert (Neu): 8,3 - 8,9 mm max. Verschleißgrenze: 6,0 mm Die Nietkopftiefe auf beiden Seiten von der Belagoberfläche (A) bis zu den Nietenköpfen (B) messen. Wenn die Nietkopftiefe unter der Verschleißgrenze liegt, die Kupplungsscheibe auswechseln. Sollwert (Neu): 1,65 - 2,25 mm max. Verschleißgrenze: 0,7 mm a a a