## Türen #### Auswechseln des Außentürgriffs (Vordertür) (Fortsetzung) | 20-9 |

6. Mit Zylinderschalter: Den Zylinderschalterstecker (A) abtrennen und die Kabelbaumclips (B) abnehmen, dann den Zylinderschalter (C) ausbauen. Die Außentürgriffstange (A) abtrennen und die Muttern entfernen, dann den Außentürgriffschutz (B) vom Außentürgriff (C) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 2
|  | Den Außentürgriff (A) in der numerierten Reihenfolge herausziehen und abnehmen. Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Darauf achten, daß der Kabelbaum des Zylinderschalters richtig verlegt ist (bei einigen Modellen). Sicherstellen, daß der Zylinderschalterstecker korrekt angeschlossen (bei einigen Modellen) und jede Stange korrekt eingebaut wird. Sicherstellen, daß die Tür einwandfrei schließt und öffnet. Beim Einbau des Schließzylinders darauf achten, daß die Schrauben des Außentürgriffs gelöst bleiben, damit die Innenverkleidung nicht mit dem Schließzylinder in Berührung kommt, dann die Griffschrauben anziehen. Den Halteclip des Schließzylinders am Griff montieren. Danach den Schließzylinder einbauen. Sicherstellen, daß der Clip im Schlitz des Schließzylinders vollständig festsitzt.