## Hupe #### Test des Hupenschalters | 22-154 |

Die Lenksäulenverkleidungen abnehmen (siehe Seite 17-9). Den 5P-Stecker (A) des Armaturentafelkabelbaums B von der Kabelrolle (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 der Kabelrolle und Karosseriemasse bei gedrücktem Hupenschalter prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, mit Schritt 4 fortfahren. |  | Die Fahrer-Airbag-Baugruppe ausbauen (siehe Seite 23-165). Den 1P-Stecker der positiven Klemme des Hupenschalters abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme Nr. 2 (A) der Kabelrolle und der positiven Klemme des Hupenschalters (B) prüfen. Besteht kein Stromdurchgang, die Kabelrolle auswechseln (siehe Seite 23-173). Besteht Stromdurchgang, den Kontakt zwischen Hupenplatte und Kontaktplatte überprüfen.