## Türen #### Aus- und Einbau der Hintertürverkleidung (Fortsetzung) | 20-16 | Auswechseln des Außentürgriffs (Hintertür)

5. Die Clips, mit denen die Türverkleidung (A) befestigt ist, mit einem Innenverkleidungslösewerkzeug (B) abziehen; dann die Türverkleidung nach oben ziehen und abnehmen, sowie (bei einigen Modellen) den Fensterheberschalterstecker (C) abziehen. Dabei die Türverkleidung möglichst wenig biegen, um Knicke oder Risse zu vermeiden.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 7
3. Der Einbau der Türverkleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Gegebenenfalls beschädigte Clips auswechseln. Darauf achten, daß die Stecker korrekt eingesteckt sind und daß die Stange korrekt angeschlossen ist. Falls vorhanden, die Fensterkurbel so einbauen, daß sie bei geschlossener Scheibe nach vorne und im 45°-Winkel nach oben zeigt. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die Scheibe ganz anheben. Diese Gegenstände entfernen: Türverkleidung (siehe Seite 20-15) Kunststoffabdeckung (bei Bedarf) (siehe Seite 20-5) Die Innentürgriffstange (A) und die Verriegelungsstange (B) vom Stangenhalter (C) lösen; bei Zentralverriegelung die Schrauben herausdrehen, dann den Stellantrieb (D) aus der Tür ausbauen..
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 2
4. Falls vorhanden, den Clip entfernen und die Haken (A) lösen, dann den Stangenschutz (B) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 1