## Schaltgetriebe #### Auswechseln des Nebenwellenlagers | 13-40 | Einstellung des Axialspiels der Hauptwelle

Erforderliche Spezialwerkzeuge Verstellbarer Lagerabzieher, 25 - 40 mm, 07736-A01000B Treiber 07749-0010000 Aufsatz, 52 x 55 mm 07746-0010400 Das Nadellager mit dem Spezialwerkzeug entfernen, dann die Ölführungsplatte (C) herausnehmen. 3/8" - 16 GLEITHAMMER (handelsüblich) Die Ölführungsplatte (C) und das neue Nadellager (A) in die Bohrung des Kupplungsgehäuses (B) einsetzen. |  | Erforderliche Spezialwerkzeuge Hauptwellensockel 07GAJ-PG20130 Sockelaufsatz 07GAJ-PG20120 Hauptwellenhalter 07GAJ-PG20110 Die 72mm-Beilagscheibe (A) und die Ölführungsplatte (M) aus dem Getriebegehäuse (B) ausbauen. Den Synchronkörper 3./4. Gang (A), die Abstandshülse (B), den Synchronkörper 5. Gang (C), den Expanderring (D) und das Kugellager (E) an der Hauptwelle (F) montieren, dann die zusammengesetzte Hauptwelle in das Getriebegehäuse (G) einsetzen. Die Dichtscheibe (H) an der Hauptwelle montieren. Den Abstand 1 zwischen dem Ende des Getriebegehäuses und der Dichtscheibe mit einem Haarlineal und einem Meßschieber mit Noniusteilung messen. An drei Stellen messen und den Mittelwert berechnen.