## Kupplung #### Kupplung auswechseln (Fortsetzung) | 12-14 |

Kupplungsscheibe und Druckplatte einbauen Den Zahnkranzhalter anbringen. Harnstoff-Schmierfett UM264 (Teile-Nr. 41211-PY5-305) auf die Verzahnungen (A) der Kupplungsscheibe (B) auftragen. Anschließend die Kupplungsscheibe mittels der Spezialwerkzeuge montieren. Druckplatte (A) montieren und die Befestigungsschrauben (B) handfest anziehen. |  | Die Befestigungsschrauben kreuzweise festziehen. Die Schrauben in mehreren Schritten festziehen, um Verzug der Membranfeder zu vermeiden. ANZUGSDREHMOMENT, DRUCKPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN: 25 Nm Die Spezialwerkzeuge abbauen. Sicherstellen, dass alle Finger der Membranfeder die gleiche Höhe aufweisen. a a a