## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorelektrik (Fortsetzung) | 2-3 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Starter für Motor D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W9 (Philippinen- Modell), D17Z1 (Malaysia- Modell), D17Z5, D17A2 (Malaysia-Modell), D17A5 (Indonesien-Modell) (MITSUBISHI) | Ausgangsleistung |  | 0,8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50-0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | max. 0,05 mm | 0,4 mm.
Kommutator-OD |  | 27,9-28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7-10,3 mm | 6,0 mm
Bürstenfederspannung |  | 13,7-17,7 N (1,4 -1,8 kg) |
Starter für Motor außer D15Y2, D15Y3 (Philippinen-Modell), D16W7 (Modell KG), D16W8, D16W9, D17Z1, D17A1, D17A2, D17A5 (DENSO) | Ausgangsleistung |  | 0,8 kW
Glimmertiefe |  | 0,50-0,75 mm | 0,2 mm
Kommutatorschlag |  | max. 0,05 mm | 0,4 mm
Kommutator-OD |  | 27,9-28,0 mm | 27,0 mm
Bürstenlänge |  | 9,7 -10,3 mm | 6,0 mm

Motorbaugruppe

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kompression | Drucktest bei 250 min-1 mit geöffneter Drosselklappe (siehe Konstruktionsdaten für Verhältnis). | Minimum | 930 kPa (9,5/cm2) | -
Max. Abweichung: | 200 kPa (2,0/cm2) | -