## Bauteile herkömmlicher Bremsen #### Auswechseln der Hinterrad-Bremsbacken | 19-38 |

ACHTUNG Unabhängig von der Materialzusammensetzung kann es zu Gesundheitsschäden führen, wenn Bremsbelagstaub häufig eingeatmet wird. Die Staubpartikel nicht einatmen. Die Bremsbaugruppe niemals mit einem Druckluftschlauch oder einer Bürste reinigen. Stets einen zugelassenen Staubsauger verwenden.
ZUR BEACHTUNG: Verschmutzte Bremsbeläge oder -trommeln reduzieren die Bremswirkung. Die Vorderräder vor dem Anheben des Fahrzeughecks blockieren. Ausbau/Zerlegung (4-Türer) Die Bremstrommel ausbauen (siehe Seite 18-24). Die Spannstifte (A) durch Hineindrücken der einzelnen Haltefedern (B) und gleichzeitiges Drehen entfernen. |  | Die untere Rückholfeder (A) ausbauen und die Bremsbackenbaugruppe über die Nabe herausheben. Die obere Rückholfeder (B) ausbauen und die Bremsbackenbaugruppe zerlegen. Den Feststellbremsseilzug vom Feststellbremshebel abnehmen und die Bremsbacke ausbauen. Den U-Clip (A), die Wellenscheibe (B) und den Drehzapfenstift (C) entfernen und den Feststellbremshebel (D) von der Bremsbacke (E) trennen.