## Wellen und Kupplungen #### Überprüfung der Kupplung (Fortsetzung) | 14-209 |

KUPPLUNG 2./4. GANG

| O-RING, Auswechseln KUPPLUNGSKOLBEN RÜCKSTELLFEDER FEDERHALTER SICHERUNGSRING KUPPLUNGSLAMELLEN, 3 Sollstärke: 2,0 mm KUPPLUNGSENDLAMELLE SICHERUNGSRING KUPPLUNGSSCHEIBEN, 3 Sollstärke: 1,94 mm |  | KUPPLUNGSLAMELLEN, 3 Sollstärke: 2,0 mm SICHERUNGSRING KUPPLUNGSENDLAMELLE KUPPLUNGSSCHEIBEN, 3 Sollstärke: 1,94 mm SICHERUNGSRING FEDERHALTER RÜCKSTELLFEDER GEWELLTE FEDERSCHEIBE KUPPLUNGSKOLBEN O-RING, Auswechseln KUPPLUNGSTROMMEL 4. GANG KUPPLUNGSTROMMEL 2. GANG