## Karosserielack #### Auftragen des Grundlacks (Fortsetzung) | 6-8 | Auftragen der Zwischenschicht

Polieren Sicherstellen, daß der Füller ganz ausgehärtet ist, und ihn dann abschleifen.
Einen doppeltwirkenden Schleifer mit 320er~400er~600er Schleifpapier verwenden.
Blasen mit Luft/Entfetten
Alkohol, Wachs und Silikonentferner verwenden.
Auch die Flächen reinigen und entfetten, auf die das Abklebeband geklebt werden soll. |  | Abkleben Den Bereich rund um den Lackschaden weitflächig abkleben, um Überspritzen auszuschließen.
Abklebeband und Papier verwenden.
Aufsprühen des Decklacks Den Decklack aufsprühen, bis er den Füller ganz abdeckt. ZUR BEACHTUNG: Bei dem 3-Schicht-Perlmuttlack den Basislack auf die Oberfläche aufsprühen.
Einen 2-Komponenten-Polyester-Urethan-Decklack und eine Spritzpistole verwenden. Dem Decklack im korrekten Verhältnis Additiv und Lösungsmittel beigeben. Die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen.
Trocknen Den Decklack bzw. den Basislack (3-Schicht-Perlmuttlack) nach dem Aufsprühen 5~10 Minuten lang an der Luft trocknen lassen, dann mit Infrarot-Lampen oder einem Industrietrockner ofentrocknen. ZUR BEACHTUNG: Bezüglich der Trocknungszeit die Anweisungen des Herstellers des Decklacks befolgen.