## Spiegel #### Auswechseln des Spiegelhalters - Einklappbarer, manuell verstellbarer Spiegel | 20-35 | Auswechseln des Spiegelhalters - Elektrisch/manuell verstellbarer Spiegel

Den Spiegelhalter (A) von unten heraushebeln, bis der Drehzapfen (B) des Stellantriebs zu sehen ist, dann den Drehzapfen mit einem flachen Schraubendreher lösen. Den Gelenkbolzen (C) und den Anschlagstift (D) entfernen und danach den Spiegelhalter entfernen. Falls vorhanden, den Stecker der Spiegelheizung abziehen. Fett auf den Drehzapfen, den Gelenkbolzen und den Anschlagstift auftragen. Falls vorhanden, den Stecker der Spiegelheizung anschließen. Den Spiegelhalter wieder am Drehzapfen, am Gelenkbolzen und am Anschlagstift anbringen; dann solange vorsichtig gegen den Drehzapfen, den Gelenkbolzen und den Anschlagstift des Spiegelhalters drücken, bis der Spiegelhalter einrastet. Falls erforderlich, vor dem Einbau des Spiegelhalters den Drehzapfen, den Gelenkbolzen und den Anschlagstift des Spiegelhalters erwärmen. Den Stellantrieb auf einwandfreie Funktion prüfen. |  | Die Unterkante des Spiegelhalters (A) von Hand herausziehen. Dabei den Spiegel nicht zerkratzen. Den Spiegelhalter vom Stellantrieb (B) lösen; dazu beide Teile vorsichtig auseinander ziehen und dabei den Klebstoff (C) entfernen und die Clips (D) lösen. Die Clips des Spiegelhalters wieder am Stellantrieb anbringen, dann den Spiegelhalter am Stellantrieb positionieren. Vorsichtig den Spiegelhalter an den Clipstellen eindrücken, bis der Spiegelhalter fest einrastet. Den Stellantrieb auf einwandfreie Funktion prüfen.