## Servolenkung #### Überholen der Pumpe (Fortsetzung) | 17-33 |

Die Schraubenbohrungen in der Abdeckung (B) mit den Gewindebohrungen im Pumpengehäuse zur Deckung bringen. Die fünf Flanschschrauben (C) zunächst lose einsetzen, dann die Flanschschrauben in der dargestellten Reihenfolge in 2 oder mehr Schritten anziehen. Den Nockenring (A) mit einem flachen Schraubendreher von der Bohrung (B) des Pumpengehäusedeckels aus hineindrücken, um sicherzustellen, daß der Nockenring rundum dicht am Außengehäuse sitzt. |  | Die Pumpen-Vorlastfeder (A) in das Pumpengehäuse einsetzen. Den neuen 12,7 mm O-Ring (B) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und in den Pumpengehäusedeckel (C) einsetzen. Den Pumpengehäusedeckel (C) am Pumpengehäuse anbringen und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Das Druckregelventil (A) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen, dann das Druckregelventil und die Feder (B) in das Pumpengehäuse einsetzen. Den neuen 16,7 mm O-Ring (C) mit Servolenkflüssigkeit bestreichen und in den Förderstromventildeckel (D) einsetzen. Den Förderstromventildeckel (D) in das Pumpengehäuse einsetzen und auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.