## Hinterradaufhängung #### Auswechseln des Achsschenkels (Fortsetzung) | 18-30 |

5. Typder Scheibenbremse: Die Rückseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Hinterräder abnehmen. Die Bremsscheibe und das Nabenlager ausbauen (siehe Schritt 1 auf Seite 18-27). Die Flanschschrauben (A) herausdrehen und den Spritzschutz (B) vom Achsschenkel abnehmen. Den Radsensor (A), die Bremsschlauchhalterung (B) und die Halterung des Feststellbremszugs (C) vom Achsschenkel abnehmen. Den Radsensorstecker nicht abziehen. |  | Den Wagenheber unter den Nachlaufquerlenker (A) stellen und die Aufhängung abstützen.
   HINWEIS
Den Wagenheber nicht an der Platte des Nachlaufquerlenkers ansetzen. Die Aufhängung darf dabei keinen Stößen ausgesetzt werden. Die Flanschschrauben (B) herausdrehen und den oberen Lenker (C) vom Achsschenkel abnehmen. Die Nockenposition der Einstellschraube (A) und der Einstellnocke (B) markieren, dann die selbstsichernde Mutter (C), die Einstellnocke und die Einstellschraube entfernen. Die selbstsichernde Mutter entsorgen. Die Flanschschraube (D) herausdrehen und den Achsschenkel (E) ausbauen.