## Konstruktionsdaten #### (Fortsetzung) | 2-25 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Specification
ELEKTRISCHE NENNWERTE | Batterie |  | 12 V-36 Ah/5 Stunden
12 V-45 Ah/20 Stunden
Anlasser |  | 12 V- 0,8 kW, 1,0 kW
Generator |  | 12 V-70 A
Sicherungen | Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum | 80 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 7,5 A
Sicherungs-/Relaiskasten unter dem Armaturenbrett | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Glühlampen | Scheinwerfer, Fernlicht | 12 V-60 W
Scheinwerfer, Abblendlicht | 12 V-55 W
Blinkleuchte vorn/seitliche Markierungsleuchte vorn | 12 V-21 W/5 W
Begrenzungsleuchte vorn | 12 V-5 W/3 CP (Lux)
Seitliche Blinkleuchte | 12 V-5 W
Hintere Blinkleuchte | 12 V-21 W
Bremsleuchte/Schlussleuchte/hintere seitliche Markierungsleuchte | 12 V-21W/5 W
Nebelschlussleuchte | 12 V-21 W
Schlussleuchte | 12 V-5 W
Hochgesetzte Bremsleuchte | 12 V-21 W
Rückfahrscheinwerfer | 12 V-21 W
Kennzeichenleuchte | 12 V-3 CP
Deckenleuchte | 12 V-8 W, 5 W
Kofferraumleuchte | 12 V-5 W
Einzelne Kartenleseleuchte | 12 V-8 W
Leseleuchte | 14 V-8 W
Instrumentenbeleuchtung | 14 V-1.4 W
Anzeigeleuchte | 12 V-1.12 W

a a a