## Schaltgetriebe #### Zusammenbau des Getriebes (Fortsetzung) | 13-47 |

Die Wählhebelbaugruppe montieren Die Arretierschrauben (A), den Rückfahrscheinerferschalter (B) unter Verwendung neuer Dichtscheiben einsetzen, dann die Getriebeaufhängung (C) montieren. |  | Die Ablaßschraube (A) und die Einfüllschraube (B) mit neuen Dichtscheiben einsetzen. Den O-Ring (C) und den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VSS) (D) montieren.