## Automatikgetriebe #### DTC-Fehlersuche | 14-76 |

DTC P0715: Störung im Stromkreis des Hauptwellen-Drehzahlsensors ZUR BEACHTUNG: Vor der Fehlersuche alle Festspeicherdaten aufzeichnen. Die Abbildung zeigt die Lage der Steckerklemmen anhand eines Beispiels; die Lage der Steckerklemmen variiert je nach Modell. Code 15, 15-1, P0715 am PCM bedeutet nicht grundsätzlich, daß eine elektrische Störung im Stromkreis des Hauptwellen- oder Nebenwellen-Drehzahlsensors vorliegt; Code 15, 15-1, P0715 kann auch eine mechanische Störung im Getriebe anzeigen. Jegliche Störung, die eine ungewöhnliche Drehzahldifferenz zwischen Nebenwelle und Hauptwelle verursacht, kann diesen Code auslösen. Den Einbau des Hauptwellen- und Nebenwellen-Drehzahlsensors überprüfen. Sind Hauptwellen- und Nebenwellen-Drehzahlsensor korekt eingebaut? JA – Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN – Wieder einbauen und erneut prüfen. Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors (2P) abziehen. Widerstand des Hauptwellen-Drehzahlsensors am Sensorstecker messen. STECKER DES HAUPTWELLEN-DREHZAHLSENSORS Klemmenseite der Stecker Liegen 400 .- 600 Ω an? JA – Mit Schritt 4 fortfahren. NEIN – Hauptwellen-Drehzahlsensor auswechseln. |  | PCM-Stecker C (22P) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen Klemme C7 des PCM-Steckers und Karosseriemasse sowie zwischen Klemme C21 und Karosseriemasse überprüfen. PCM-STECKER C (22P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA – Kurzschluß zur Masse in den Kabeln zwischen den Klemmen C7 und C21 des PCM-Steckers und Hauptwellen-Drehzahlsensor reparieren. NEIN – Mit Schritt 6 fortfahren. Stecker des Hauptwellen-Drehzahlsensors anschließen. Widerstand zwischen den Klemmen C7 und C21 des PCM-Steckers messen. PCM-STECKER C (22P) Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegen 400 .- 600 Ω an? JA – Gemäß dem elektrischen Fehlersuchdiagramm für Code P0720 (Code 9) vorgehen. Auf lose Klemmen in den PCM-Steckern prüfen. Gegebenenfalls ein bekanntermaßen funktionstüchtiges PCM einbauen und die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Mit Schritt 8 fortfahren.