## Stromverteilung #### Index: Sicherung - Bauteile | 22-8 |

Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum

Sicherung Nr. | Ampere | Kabelfarbe | Geschützte Bauteile bzw. Stromkreise
1 | 15 A | BLK/WHT | Zündspulen
2 | - | - | Frei
3 | 20 A | - | Frei
4 | 10 A | BLK/ORN | Generator, ELD-Einheit, EVAP-Spülluft-Steuermagnetventil, Primär-HO2S, Sekundär-HO2S, Fahrgeschwindigkeitssensor, Rückwärtsgang-Schaltsperren-Magnetventil, CMP-Sensor
5 | 7,5A | Buchse Sicherungs-/Relaiskasten | Multiplex-Steuereinheit
6 | 7,5 A | YEL/GRN | Scheinwerfer-Verstellschalter, Leuchtweitenregler, Fensterheber-Hauptschalter
7 | 20 A | - | Frei
8 | 7,5 A | Buchse Sicherungs-/Relaiskasten | Zusätzlicher Stecker V, Multiplex-Steuereinheit
9 | 10 A | GRN | Heckscheibenwischermotor, Heckscheiben-Waschanlagenmotor, Steuerung Heckscheiben-Intervallwischer
10 | 7,5 A | Buchse Sicherungs-/Relaiskasten | Multiplex-Steuereinheit
YEL | Rückfahrscheinwerfer, EPS-Steuereinheit, Instrumentenbaugruppe, Zentralverriegelungs-Empfängereinheit, Steuereinheit Fahrzeugsicherheit
11 | 7,5 A | BLK/ORN | ABS-Modulator-Steuereinheit
12 | - | - | Frei
13 | 10 A | PNK | SRS-Einheit
14 | 10 A | Buchse Sicherungs-/Relaiskasten | Zusätzlicher Stecker V
BLK/YEL | Gebläsemotorrelais, Heizungsbedienfeld, Stellantrieb elektrisch verstellbare Außenspiegel, Spiegelheizung, Kühlerlüfterrelais, Relais Heckscheibenheizung, Umluftsteuermotor
15 | 30 A | - | Frei
16 | 20 A | - | Frei
17 | 15 A | BLK/YEL | Trägheitsschalter, SRS-Einheit
YEL/BLK | ECM, Kraftstoffpumpe
18 | 15 A | YEL/GRN | Zigarettenanzünder
19 | 7,5 A | YEL/BLK | Relais Blinker-/Warnleuchten
20 | 20 A | Buchse Sicherungs-/Relaiskasten | Multiplex-Steuereinheit
GRN/BLK | Scheibenwischermotor, Scheibenwaschanlagenmotor
21 | - | - | Frei
22 | 20 A | GRN/BLK | Fensterhebermotor Beifahrerseite
23 | 20 A | GRN/WHT | Fensterhebermotor Fahrerseite
24 | - | - | Frei
25 | - | - | Frei

a a a